BAADER Spezifische Informationen - Warnhinweise

Page / - last modified by Josef Holzweber on 2025/04/25 12:26

Warnhinweise

last modified by Josef Holzweber

on 2025/04/25 12:26

Table of Contents

Overview

Overview

Allgemeine Vorgaben
Beispiele
Warnzeichen
Gebotszeichen
Verbotszeichen

Sheet 1: Allgemeine Vorgaben

Sheet 2: Beispiele

GEBRAUCHSANWEISUNG BEACHTEN:
Benutzerinformation
Benutzerinformation an der Maschine: Gebotszeichen "Gebrauchsanweisung beachten" Platzierung: an einer gut sichtbaren Stelle an der Maschine (z.B. am Schaltkasten) Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): - Signalwort: - Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch dieser Anleitung folgen. Gebotszeichen "Gebrauchsanweisung beachten" Platzierung: Deckblatt
REINIGUNGSARBEITEN MIT WASSERSTRAHLREINIGER:
Benutzerinformation, PSA
Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch hohen Wasserdruck! Bei Arbeiten mit Wasserstrahlreinigern können Wasserspritzer und abgespritzte Produktreste ins Auge gelangen. Signalwort: Vorsicht Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille) bei Reinigungsarbeiten tragen. Gebotszeichen "Augenschutz benutzen" Platzierung: Kapitel Reinigung
Verbot von Hochdruckreinigungsgeräten
Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch hohen Wasserdruck! Bei Arbeiten mit Wasserstrahlreinigern können Wasserspritzer und abgespritzte Produktreste ins Auge gelangen. Signalwort: Vorsicht Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Keine Hochdruck-Reinigungsgeräte verwenden; Wassertemperatur max. 60 °C; Wasserdruck max. 30 bar Warnzeichen "Allgemeines Warnzeichen" Platzierung: Kapitel Reinigung
LÄRM:
Benutzerinformation
Wenn der Emissionsschalldruckpegel kleiner oder gleich 70 dB(A) ist: Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Der Emissionsschalldruckpegel beträgt <= 70 dB(A). Signalwort: - Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: - Platzierung: Kapitel Technische Daten
Wenn der Emissionsschalldruckpegel 70 dB(A) - 80 dB(A) ist: Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Der Emissionsschalldruckpegel beträgt __ dB(A). Signalwort: - Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: - Platzierung: Kapitel Technische Daten
Wenn der Emissionsschalldruckpegel 80 dB(A) - 85 dB(A) ist: Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Der Emissionsschalldruckpegel beträgt __ dB(A), der Schallleistungspegel beträgt __ dB. Signalwort: Hinweis Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Das Tragen von Gehörschutz wird empfohlen. Platzierung: Kapitel Technische Daten
Wenn der Emissionsschalldruckpegel >85 dB(A) ist: Benutzerinformation an der Maschine: Gebotszeichen "Gehörschutz benutzen" Platzierung: an einer gut sichtbaren Stelle an der Maschine (z.B. am Schaltkasten) Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch Lärm! Der Emissionsschalldruckpegel beträgt __ dB(A), der Schallleistungspegel beträgt __ dB. Signalwort: Vorsicht Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Gehörschutz benutzen. Gebotszeichen "Gehörschutz benutzen" Platzierung: Kapitel Technische Daten (Messwerte), Kapitel PSA
INFEKTIONEN:
Benutzerinformation
Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch bakterielle Infektionen! Verletzungen können aufgrund bakterieller Infektionen zu Komplikationen (z.B. einer Blutvergiftung) führen. Dies ist auch bei Verletzungen an intensiv gereinigten und desinfizierten Maschinen nicht auszuschließen. Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Maschine vor jeglichen Arbeiten intensiv reinigen und desinfizieren; Bei Arbeiten an und mit scharfkantigen Bauteilen oder Werkzeugen Schutzhandschuhe tragen; Die Schärfe einer Schnittkante niemals an der Haut prüfen; Bei Schnittverletzungen einen Arzt aufsuchen. Warnzeichen "Allgemeines Warnzeichen" Platzierung: Kapitel, die Arbeiten an und mit scharfkantigen Bauteilen oder Werkzeugen, enthalten
REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMITTEL:
Benutzerinformation, PSA
Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch Reinigungs- und Desinfektionsmittel! Durch den Kontakt mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel kann es zu schweren Haut- und Augenverletzungen kommen. Beim Verschlucken kann es zu schweren inneren Verletzungen kommen. Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten persönliche Schutzausrüstung lt. Sicherheitsdatenblatt tragen; Hersteller- und länderspezifische Vorschriften für die verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel beachten. Warnzeichen "Allgemeines Warnzeichen" Gebotszeichen “Allgemeines Gebotszeichen” Platzierung: Kapitel Reinigung, Kapitel Betriebsmittel
TRANSPORT:
Benutzerinformation:
Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch schwere Last! Ein Transport mit falschen oder falsch platzierten Lastmitteln kann zu einem Absturz oder zu unkontrollierten Bewegungen führen. Dies kann schwere Verletzungen verursachen. Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Nur zugelassene Lastmittel verwenden; Gewicht der Maschine beachten (siehe Typenschild an der Maschine und technische Daten); Schwerpunkt der Maschine beachten (siehe Maßzeichnung); Nicht unter die angehobene Last greifen oder treten. Warnzeichen "Warnung vor schwebender Last" Platzierung: Kapitel Transport
ELEKTRISCHER STROM:
Benutzerinformation
Benutzerinformation an der Maschine: Warnzeichen "Warnung vor elektrischer Spannung" Platzierung: Am Netzspannungsversorgungskasten Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Lebensgefahr durch Stromschlag! Bei Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen der Maschine besteht Lebensgefahr durch einen Stromschlag. Signalwort: Gefahr Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen muss der Hauptschalter in 0-Stellung gebracht werden; Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen der Maschine dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden; Stromlaufplan beachten; Alle Tätigkeiten an der Maschine müssen mit großer Sorgfalt durchgeführt werden. Warnzeichen "Warnung vor elektrischer Spannung" Platzierung: Kapitel Stromanschluss, Kapitel Störungsbehebung, Kapitel Wartung und Instandhaltung
EINSPRÜHEN VON SPRAYS:
Benutzerinformation:
Benutzerinformation an der Maschine: Verbotszeichen "Einsprühen von Sprays verboten" Platzierung: Im Schaltkasten Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Explosionsgefahr! Die Verwendung von Spray an Schaltelementen kann zu einer Explosion führen. Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Das Einsprühen von Sprays jeglicher Art in elektrische Schaltkästen und Schaltgeräte ist verboten. Verbotszeichen "Einsprühen von Sprays verboten" Warnzeichen "Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen" Platzierung: Kapitel Störungsbehebung, Kapitel Wartung und Instandhaltung
SPITZE/ SCHNEIDENE TEILE:
Benutzerinformation, PSA
Benutzerinformation an der Maschine: Warnzeichen "Schnittgefahr an spitzem oder scharfkantigem Gegenstand" Platzierung: => Das Piktrogramm muss im Sichtbereich des Zugangs zur Gefahrenstelle angebracht sein und vor einer Gefahr warnen, bevor man sich in den Gefahrenbereich begibt. Gleiche Piktogramme, die sich auf mehrere Gefahrenstellen beziehen, können zusammengefasst werden (z.B. ein Piktogramm an der Außenseite der Schutzeinhausung). Die einzelnen Gefahrenstellen, auf die sich das Piktogramm bezieht, müssen in der Betriebsanleitung angeführt sein (z.B. tabellarisch, bildlich). Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Schnittgefahr an scharfkantigen Bauteilen/ Werkzeugen/ Messerschneiden/ Kanten! Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Bei Arbeiten an und mit scharfkantigen Bauteilen oder Werkzeugen Schutzhandschuhe tragen (EN388-4X44F); Die Schärfe einer Schnittkante niemals an der Haut prüfen. Warnzeichen "Schnittgefahr an spitzem oder scharfkantigem Gegenstand" Gebotszeichen "Handschutz benutzen" Platzierung: Kapitel, die Arbeiten an und mit scharfkantigen Bauteilen oder Werkzeugen, enthalten. Die einzelnen Gefahrenstellen, auf die sich das Piktogramm bezieht, müssen in der Betriebsanleitung angeführt sein.
TRENNMESSER - KREISMESSER:
Benutzerinformation, PSA
Benutzerinformation an der Maschine: Warnzeichen "Schnittgefahr an spitzem oder scharfkantigem Gegenstand" Platzierung: an der Außenseite der Schutzeinhausung (das Piktogramm gilt für alle Schnittgefahren innerhalb der Schutzeinrichtung - in der Betriebsanleitung wird jede Gefahrenstelle extra gekennzeichnet z.B. bildlich, tabellarisch) Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Schnittgefahr an scharfkantigen Messerschneiden! Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Bei Arbeiten an und mit scharfkantigen Bauteilen oder Werkzeugen Schutzhandschuhe tragen (EN388-4X44F); Die Schärfe einer Schnittkante niemals an der Haut prüfen. Warnzeichen "Schnittgefahr an spitzem oder scharfkantigem Gegenstand" Gebotszeichen "Handschutz benutzen" Platzierung: Kapitel Betrieb, Kapitel Wartung und Instandhaltung (Arbeiten an den Messerschneiden und im Bereich der Messerschneiden) - Gefahrenstelle: Trennmesser links / rechts (Kreismesser)
TRENNMESSER - QUETSCHGEFAHR:
Benutzerinformation
Benutzerinformation an der Maschine: Warnzeichen "Warnung vor Handverletzungen" Platzierung: an der Außenseite der Schutzeinhausung (das Piktogramm gilt für alle Quetschgefahren innerhalb der Schutzeinrichtung - in der Betriebsanleitung wird jede Gefahrenstelle extra gekennzeichnet z.B. bildlich, tabellarisch) Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Quetschgefahr! Pneumatikzylinder können im Einrichtbetrieb bei geöffneter Schutzeinhausung bewegt werden. Signalwort: Vorsicht Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Sicherheitsunterweisung durchführen. Bei geöffneter Schutzeinhausung auf mögliche Quetschstellen achten. Warnzeichen "Warnung vor Handverletzungen" Platzierung: Kapitel Wartung und Instandhaltung (Einrichtbetrieb) – Gefahrenstelle: Trennmesser (zwischen Rolle und Kulisse)
BRUCH BEI BETRIEB:
Benutzerinformation
Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch wegfliegende Teile! Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Bei Wartung (Messer schärfen) auf Risse achten und gerissene Messer aussortieren. Warnzeichen "Allgemeines Warnzeichen" Platzierung: Kapitel Wartung und Instandhaltung (Messerschärfen)

Sheet 3: Warnzeichen

W001 – Allgemeines Warnzeichen
W002 – Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen
W003 – Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen
W004 – Warnung vor Laserstrahl
W005 – Warnung vor nicht ionisierender Strahlung
W006 – Warnung vor magnetischem Feld
W007 – Warnung vor Hindernissen am Boden
W008 – Warnung vor Absturzgefahr
W009 – Warnung vor Biogefährdung
W010 – Warnung vor niedriger Temperatur/Kälte
W011 – Warnung vor Rutschgefahr
W012 – Warnung vor elektrischer Spannung
W013 – Warnung vor Wachhunden
W014 – Warnung vor Flurförderzeugen
W015 – Warnung vor schwebender Last
W016 – Warnung vor giftigen Stoffen
W017 – Warnung vor heißer Oberfläche
W018 – Warnung vor automatischem Anlauf
W019 - Warnung vor Quetschgefahr
W020 – Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich
W021 – Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
W022 – Warnung vor spitzem Gegenstand
Schnittgefahr an spitzem oder scharfkantigem Gegenstand!
W023 – Warnung vor ätzenden Stoffen
W024 – Warnung vor Handverletzungen
W025 – Warnung vor gegenläufigen Rollen
Quetschgefahr am Riemenantrieb!
Quetschgefahr am Zahnradantrieb!
W026 – Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
W027 – Warnung vor optischer Strahlung
W028 – Warnung vor brandfördernden Stoffen
W029 – Warnung vor Gasflaschen
W030 – Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen Werkzeugen einer Presse
W031 – Handquetschung zwischen dem Werkzeug der Abkantpresse
W032 – Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse
W038 – Warnung vor unvermittelt auftretendem lauten Geräusch
W041 – Warnung vor Erstickungsgefahr
W042 – Warnung vor Lichtbogen

Sheet 4: Gebotszeichen

M001 – Allgemeines Gebotszeichen
M002 – Gebrauchsanweisung beachten
M003 – Gehörschutz benutzen
M004 – Augenschutz benutzen
M005 - Vor Benutzung erden
M006 – Netzstecker ziehen
M007 – Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen
M008 – Fußschutz benutzen
M009 – Handschutz benutzen
M010 – Schutzkleidung benutzen
M011 – Hände waschen
M012 – Handlauf benutzen
M013 – Gesichtsschutz benutzen
M014 – Kopfschutz benutzen
M015 – Warnweste benutzen
M016 – Maske benutzen
M017 – Atemschutz benutzen
M018 – Auffanggurt benutzen
M019 – Schweißmaske benutzen
M020 – Rückhaltesystem benutzen
M021 – Vor Wartung oder Reparatur freischalten
M022 – Hautschutzmittel benutzen
M023 – Übergang benutzen
M024 – Fußgängerweg benutzen
M027 – Absperrung prüfen
M028 – Verschlossen halten
M029 – Akustisches Signal geben
M030 – Abfallbehälter benutzen
M031 – Schutzhaube der Tischkreissäge benutzen
M032 – Antistatisches Schuhwerk benutzen

Sheet 5: Verbotszeichen

P001 – Allgemeines Verbotszeichen
P002 – Rauchen verboten
P003 – Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
P004 – Für Fußgänger verboten
P005 – Kein Trinkwasser
P006 – Für Flurförderzeuge verboten
P007 - Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren
P008 – Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten
P009 – Aufsteigen verboten
P010 – Berühren verboten
P011 – Mit Wasser löschen verboten
P012 – Keine schwere Last
P013 – Eingeschaltete Mobiltelefone verboten
P014 – Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall
P015 – Hineinfassen verboten
P016 – Mit Wasser spritzen verboten
P017 – Schieben verboten
P018 – Sitzen verboten
P019 – Aufsteigen verboten
P020 – Aufzug im Brandfall nicht benutzen
P021 – Mitführen von Hunden verboten
P022 – Essen und Trinken verboten
P023 – Abstellen oder Lagern verboten
P024 – Betreten der Fläche verboten
P025 – Benutzen des unvollständigen Gerüstes verboten
P026 – Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Becken zu benutzen
P027 – Personenbeförderung verboten
P028 – Benutzen von Handschuhen verboten
P029 – Fotografieren verboten
P030 – Knoten von Seilen verboten
P031 – Schalten verboten
P032 – nicht zulässig für Seitenschleifen
P033 – nicht zulässig für Nassschleifen
P034 – nicht zulässig für Freihandschleifen und handgeführtem Schleifen
P035 – Metallbeschlagenes Schuhwerk verboten
P036 – Kein Zutritt für Kinder
P039 – Heißarbeiten verboten
P041 – Gegenlehnen verboten
P060 – Tragen von Straßenschuhen verboten
P069 – Nicht von Benutzern zu warten
P071 – Barriere übersteigen verboten
P072 – Abspringen verboten
P073 – Deckel nicht schließen, wenn die Brenner in Betrieb sind
P075 – Nicht in die Lichtquelle schauen
Einsprühen von Sprays verboten